国药动保九龙基地研发楼一楼大厅LED屏及配套设施URS

1. 研发楼一楼大厅需安装LED屏，大屏规格为P2.0 LED屏，尺寸约8×2.72m。

2.该LED屏应具备以下功能：

1）可展示国药动保九龙基地内各处监控画面，目前九龙基地活疫苗车间、灭活疫苗车间、质检楼及厂区外围监控为海康威视系统，已配备有硬盘录像机，综合楼配备有一台海康威视硬盘录像机，部分监控摄像头接入该设备，其余监控摄像头为天地伟业系统；

2）可展示新洲实验动物基地、国药威克部分监控画面，该部分监控画面已通过海康威视系统接入至国药大厦的专用视频服务器；

3）可根据实际需要同时展示上述两类监控画面；

4）可在LED屏上进行分区域展示，如左右两侧展示文字、图片等，中间区域以正常比例（接近16比9）展示PPT、播放视频等。

3.需配套提供现场音响设备，主要用途为配合LED屏播放视频声音，或现场人员讲话。

4.本项目包含LED屏及配套设施的采购安装调试、监控画面的调试等内容。