国药动保国药大厦监控大屏URS

1.国药大厦20楼需安装监控电子大屏，大屏规格为P2.0 LED屏，尺寸约4×1.6m。

2.九龙基地活疫苗车间、灭活疫苗车间、质检楼及厂区监控为海康威视系统，已配备有硬盘录像机。综合楼监控非海康威视系统，需选择部分摄像头接入海康威视系统。

3.九龙基地监控画面需传输至国药大厦监控电子屏，投标单位需提供实际建设方案，确保画面流畅，同时不影响九龙基地、国药大厦正常办公网络使用。

4.本项目包含LED大屏采购安装调试、监控传输相关设备采购安装调试等内容。