国药动保初、中、高效过滤器技术需求

1. 初效过滤器：

1、采用铝合金外框，G4过滤棉，可有效拦截5μm以上颗粒，效率90%以上。

2、过滤器一次性使用、不带垫片。

3、板式初效过滤器，采用子母架结构。

4、使用最高温度、湿度：40℃、80%；使用寿命：3个月

二、中效过滤器：

1、采用铝合金外框，复合化纤过滤材料，主要拦截1μm以上颗粒，效率95%。

2、袋式、边框厚度21㎜，袋数为3-6袋。

3、使用最高温度、湿度：40℃、80%；使用寿命：6个月

三、高效过滤器

1、高效过滤器外框为铝合金材质框过滤器，祥见清单附图。

2、所使用高效过滤器及相关辅助材料需使用一线品牌，注明品牌，并提供产品合格证。

3、高效过滤器在出厂前必须进行效率测试，并提供唯一的可追溯生产编号的验证测试报告，内容包括：过滤器的过滤效率、初阻、终阻、容尘量等合格证明。