稀释液外纸箱URS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **要求内容** | **必需/期望** | **投标****内容** |
|  | 供货 | 生产厂家年产能应＞2万个。确保在接收到订单计划后10日内向本公司完成供货。要求送货上门，负责货物的运输和卸货至需方指定位置 | 必需 | 响应 |
|  | 材质 | 应为五层瓦楞纸。面子180g+牛皮瓦140g+高瓦里子160g+ 90g+140g牛皮 | 必需 | 响应 |
|  | 外观质量 | 摇盖 摇盖开合180°往复5次以上，面层和里层不得有裂缝。箱体 应方正、表面不允许有明显的损坏和污迹。文字 印刷的文字内容与设计稿相符，字体整齐清晰，不得有斑污歪斜现象。颜色 符合色样，色泽鲜艳、深浅一致、套印准确。标记 符合设计稿规定的内容与位置要求。印油 涂布均匀，光亮平滑，无污迹。切边 刀口光洁无毛刺。外观不合格率小于万分之一。 | 必需 | 响应 |
|  | 尺寸 | 符合设计稿或签样稿的规定，长、宽、高三项误差均＜+5mm(或-3mm)。

|  |  |
| --- | --- |
| 外纸箱规格 | 外形尺寸（mm） |
| 10ml/20ml\*200/瓶 | 340\*325\*170 |
| 40ml/50ml\*200/瓶 | 457\*225\*360 |
| 100ml\*100/瓶 | 505\*255\*215 |

 | 必需 | 响应 |
|  | 贮存运输条件 | 在干燥处保存，防火、防虫。 | 必需 | 响应 |